

**ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

м. Володимир-Волинський

**Про затвердження поточних технологічних**

**нормативів використання питної води**

З метою подальшого використання у господарській, ліцензійній, юридичній діяльності КП «Заріччя»,  керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 25.06.2014 року № 19 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», враховуючи погодження Управляння екології та природних ресурсів Волинської Обласної Державної Адміністрації від 19.08.2021року, Держводагенства Волинської області від 02.09.2021року керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити Зведений розрахунок індивідуальних нормативів втрат і необлікованих витрат води в комунальному підприємстві «Заріччя» Володимир – Волинської міської ради (Додаток 1).

2. Затвердити Зведений розрахунок індивідуальних нормативів витрат питної води в комунальному підприємстві «Заріччя» Володимир – Волинської міської ради ( Додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань власності та житлово-комунального господарства.

**Міський голова Ігор ПАЛЬОНКА**

Ігор Возний

Додаток 1

рішення виконавчого

комітету міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

**ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК**

**індивідуальних технологічних нормативів втрат і необлікованих витрат води в водопровідному господарстві**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Складова ІТНВПВ** | **Значення, м3/тис. м3** | | | | | |
| **с. Дігтів** | **с. Новосілки** | **с.  Суходоли** | **с. Федорівка** | **с.  Вощатин** | **с. Ласків** |
| 1 | Витоки води, у т. ч.: | **167,15** | **159,71** | **207,68** | **75,25** | **286,23/267,62** | **59,75** |
| 1.1 | Витоки води при підйомі та очищенні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Витоки, пов’язані з аваріями на трубопроводах | 22,68 | 72,19 | 45,37 | 29,06 | 88,59/82,83 | 19,89 |
| 1.3 | Схованівитоки води з водопровідних мереж | 52,10 | 64,27 | 121,01 | 21,77 | 141,21/132,03 | 18,14 |
| 1.4 | Витоки з ємнісних споруд | 60,62 | 0 | 30,45 | 16,02 | 37,03/34,62 | 14,25 |
| 1.5 | Витоки через нещільності арматури | 31,75 | 7,99 | 10,85 | 8,40 | 19,40/18,14 | 7,47 |
| 1.6 | Витоки на водорозбірних колонках | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Необліковані втрати води, у т. ч.: | **13,01** | **12,51** | **21,01** | **12,54** | **13,24/12,38** | **12,48** |
| 2.1 | Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0/11,22 | 12,0 |
| 2.4 | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | 1,01 | 0,51 | 9,01 | 0,54 | 1,24/1,16 | 0,48 |
|  | **Всього втрат води, м3/тис. м3** | **180,16** | **172,22** | **228,69** | **87,79** | **299,47/280,00** | **72,23** |

Додаток 2

рішення виконавчого

комітету міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

**ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК**

**індивідуальних технологічних нормативів витрат питної води в водопровідному господарстві**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ІНТВПВ ВОДОПРОВІДНОМУ**  **ГОСПОДАРСТВІ** | | **Значення, м3/тис. м3** | | | | | |
| **с. Дігтів** | **с. Новосілки** | **с.  Суходоли** | **с. Федорівка** | **с.  Вощатин** | **с. Ласків** |
| **1.1**. | **Технологічні витрати на виробництво питної води** | **18,78** | **3,18** | **2,39** | **1,04** | **7,71** | **11,15** |
|  | Витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води | 18,78 | 3,18 | 2,39 | 1,04 | 7,71 | 11,15 |
| **1.2** | **Технологічні витрати на транспортування та постачання питної води** | **22,43** | **5,72** | **9,01** | **6,01** | **14,60** | **5,62** |
|  | Витрати води на планову дезінфекцію та промивку мереж | 6,78 | 1,78 | 2,62 | 1,87 | 5,04 | 1,94 |
|  | Витрати води на власні потреби насосних станцій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Витрати води на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води | 15,65 | 3,94 | 6,39 | 4,14 | 9,56 | 3,68 |
| **1.3** | **Витрати води на допоміжних об’єктах** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.4** | **Витрати води на господарсько-питні потреби робітників підприємства** | **0** | **0** | **0,33** | **0** | **0** | **0** |
| **1.5** | **Витрати води на утримання зон санітарної охорони** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **ВСЬОГО :** | **41,21** | **8,90** | **11,73** | **7,05** | **22,31** | **16,77** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |