|  |
| --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО** |
| **РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ** |
| **Протокол № 10\_від \_27.01.2023\_року** |

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

**ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТАЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** Управління інфраструктури виконавчого комітету Володимирської міської ради, вул. Франка Івана,8, м. Володимир, 44700; код за ЄДРПОУ – 26120629; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.

**2.** **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Поточний ремонт вулиці Праведників народів світу в місті Володимир Волинської області (код 45230000-8 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)

**3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

З метою забезпечення виконання завдань у сфері житлово-комунального господарства та капітального будівництва, покладених на управління інфраструктури у 2023 році є потреба виконати поточний ремонт вулиці Праведників народів світу в місті Володимир Волинської області. Заходи з проведення поточного ремонту зазначеної вулиці визначені **міською Програмою безпеки дорожнього руху та безпеки громадян у  Володимир – Волинській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 року № 2/5 (із змінами і доповненнями).**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженої кошторисної документації - робочого проекту «Поточний ремонт вулиці Праведників народів світу в місті Володимир Волинської області», розробленої ФОП Гедз А.М. У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».

Технічне завдання передбачене Додатком № 3 до Тендерної документації (додається).

Строк надання послуг: до 30.07.2023 року.

**4. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 1 173 273,60грн. (один мільйон сто сімдесят три тисячі двісті сімдесят три гривні 60 копійок).

**5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до розробленої та затвердженої кошторисної документації.

**6. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** Розмір бюджетного призначення передбачений рішенням Володимирської міської ради від 20.12.2022 №20/7 «Про бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2023 рік».

**7. Процедура закупівлі:** Відкриті торги (з врахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, із змінами).

**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

**Технічна специфікація**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**(відомість обсягів робіт/послуг)**

**Поточний ремонт вулиці Праведників народів світу**

**в місті Володимир Волинської області**

**(код 45230000-8 національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Обгрунтування (шифр норми)** | **Найменування робіт і витрат** | | **Одиниця**  **виміру** | | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | |  |
| 1 | КР18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | | 8,9 | |  |
| 2 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | | 355 | |  |
| 3 | КР18-12-11 | Улаштування дорожніх корит коритного  профілю вручну, глибина корита до 250 мм | 100м2 | | 0,17 | |  |
| 4 | КР1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-  самоскиди | 100 м3 | | 0,04 | |  |
| 5 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | | 7 | |  |
| 6 | КР16-77-1 | Перекладання горловин цегляних колодязів  трирядовою кладкою | шт | | 2 | |  |
| 7 | С113-754  варіант 1 | Люк чавунний для колодязiв середній | шт | | 2 | |  |
| 8 | КР18-23-1 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | 100м2 | | 9,07 | |  |
| 9 | КР18-23-4  к=6 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 до товщ. 21 см | 100м2 | | 9,07 | |  |
| *10* | *КР18-58-1* | *Розливання бітумної емульсії в кількості 1,6 л/м2* | *1т* | | *1,4512* | |  |
| 11 | КБМ212-101  варіант 1 | Доставка бітумної емульсії на 90 км | маш.год | | 4,86 | |  |
| *12* | *КР18-43-1* | *Улаштування покриттiв товщиною 4 см iз*  *гарячих щільних дрібнозернистих асфальтобетонних сумiшей тип Б марка 2* | *100м2* | | *9,07* | |  |
| *13* | *КР18-43-2*  *к=2* | *На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до товщ. 5 см* | *100м2* | | *9,07* | |  |
| 14 | КР1-7-2 | Планування узбіч механізованим способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | | 0,38 | |  |

**1. Загальні умови.**

* 1. Надати послуги згідно з відомості обсягів робіт/послуг (Технічного завдання);

**2. Інформація щодо охорони праці та показників впливу на довкілля й клімат, дотримання правил дорожнього руху**

2.1. Роботи/послуги, що є предметом закупівлі, надаються із застосуванням екологічно безпечних матеріалів, машини і механізмів без впливу на довкілля та відповідають основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства.

2.2. Підрядник/виконавець відповідає за дотримання нормативних актів з охорони праці при виконанні робіт. Нещасні випадки, що відбулись з робітниками підрядника/виконавця розслідуються та беруться на облік згідно з чинним законодавством України.

2.3. Підрядник/виконавець гарантує, що ним для виконання вищезазначених робіт/послуг будуть використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також будуть застосовуватися заходи із захисту довкілля.

2.4. На виконання Законів України **"**Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги" та  Правил Дорожнього рухупосадові особи, які відповідають за ремонт автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мостів, шляхопроводів, інших споруд, зобов'язані:

- [при виникненні умов, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху, здійснювати заходи для своєчасної заборони або обмеження руху](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/879-2007-%D0%BF/paran134#n134), а також відновлення безпечних умов для руху;

- впроваджувати у повному обсязі заходи щодо безпеки дорожнього руху при здійсненні ремонту доріг, вулиць та залізничних переїздів; шляхопроводів, інших споруд;

- позначати місця виконання робіт, місця, де залишено на дорозі, вулиці, залізничному переїзді машини і механізми, будівельні матеріали тощо, відповідними дорожніми знаками, огороджувальними і направляючими засобами, а в темний час доби і при тумані - сигнальними вогнями, передбаченими діючими нормами;

- по закінченні робіт на дорозі, вулиці, залізничному переїзді негайно привести їх у стан, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух транспортних засобів і пішоходів, та впорядкувати зони відчуження;

- у разі забруднення проїзної частини доріг, вулиць, залізничних переїздів невідкладно здійснювати заходи для їх очищення і своєчасного попередження учасників дорожнього руху про загрозу безпеці руху, що виникла;

- у разі необхідності обладнувати їх технічними засобами регулювання дорожнього руху, тощо.

**3. Вимоги до Підрядника/Виконавця.**

3.1. В ціну тендерної пропозиції Учасник має включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, тощо які необхідні для виконання обсягу робіт/послуг.

3.2. Матеріальні ресурси, що використовуються для виконання поточного ремонту повинні бути новими, відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам та договору.

3.3. Товари, що використовуються для виконання робіт мають бути придбані з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації», постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» тощо.

**4. Вимоги до якості**

4.1.Підрядник/виконавець гарантує якість та можливість експлуатації об’єкта відповідно до умов проектної документації та тендерної пропозиції на протязі гарантійного строку, що становить 1 рік.

4.2. Підрядник/виконавець повинен виконати роботи/надати послуги, якість яких відповідає умовам та настановам Мінрегіонбуду, технологічним картам, тощо.

**5. Місце надання послуг: вулиця Праведників народів світу в місті Володимир Волинської області.**

**6. Початок надання послуг:** після підписання Договору, але не пізніше 5 робочих днів з дня його підписання.

**7. Строк надання послуг**: до 30.07.2023 року.

**8. Інше.**

8.1. У разі наявності в цій тендерній документації посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва застосовується **"або еквівалент".**

8.2. Клас наслідків (відповідальності) об’єкта будівництва – не визначений.